|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称或采购内容 | 型号规格或采购要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| **1** | 雕刻机 | 参考厂家型号：济南鲁雕 LD-6090；工作行程 600\*900mm；最大进料高度 300mm；立体加工尺寸 直径：0-180mm； 长度：0-600mm；平面加工尺寸 600\*900mm；刀柄直径 3.175、4 、6、8、10、12.7 ；驱动系统 常州安科特450步进电机，雷塞860驱动器；变频器 海浦蒙特；传动方式 三轴TBI滚珠丝杠传动；轨道 台湾上银20高精度直线方轨；主轴功率 2.2KW 水冷主轴；主轴转速 6000-24000rpm/min；控制系统 DSP四轴联动手柄系统（四轴联动手柄系统保证设备加工时的高协调性，提高产品加工精度，提高了设备的工作效率）；功率（不含主轴） 1KW；工作电压 380V/220V/50-60HZ；雕刻指令 G代码（nc）、mmg、plt、eng、dxf；软件运行环境 Windows98/XP/7；机器外形尺寸(长\*宽\*高） 1.4\*1.1\*1.8m；机器重 300kg发货附件：水泵两台，雕刻刀具2 套，扳手，水箱，大量平面立体图库，系统及相关软件等。具备原厂授权书、送货上门，原厂工程师上门安装培训 | 1 |  |  |
| **2** | 三维立体扫描仪 | 参考厂家型号：济南鲁雕 LD1302（拍照式）；扫描方式：非接触式面扫描；传感器：双目130万级原装工业传感器；单幅测量精度(单位：mm) ≤±0.05 mm；单幅测量时间(单位：s) ≤3s；测量点距(单位：mm) 0.1-0.3mm；镜头：日本品牌镜头；光栅技术：美国品牌光源光栅；拼接方式：全自动拼接；扫描范围：小到直径10mm的物体，大到两米高的物体，都可精密扫描；扫描深度：不但满足一般物体扫描，同时适合景深较大物体扫描（0～180mm）；兼容软件：可以生成多种数据格式，供其他软件使用，包括stl，ply，asc，ac，pif等，可以转换到AutoCAD，Geomagic Studio，Rapid Form，ImageWare等软件中进行后期处理。具备原厂授权书、送货上门，原厂工程师上门安装培训 | 1 |  |  |
| **3** | 东成砂光机 | 参考厂家型号：江苏东成机电工具 S1B-FF03-110\*100额定电压(V~)： 220额定频率(Hz)： 50额定输入功率(W)： 200空载摆动次数(…/min)： 14000平板尺寸(mm)：110×100净重(Kg)：1.2送货上门 | 4 |  |  |
| **4** | 喷枪 | 低压环保HVLP自动喷漆枪（重力式）WU-1101喷嘴口径：1.3mm；气压：1.5-2.0 KG/CM / 21.75-29 PSI；进气口尺寸：1/4"；漆杯接口：M16\*1.5 ；空气消耗量：350 L/Min (CFM)；重量/（带杯）：425/600G；漆杯容量：0.6L；类型：重力式；喷涂距离：5-6inch 送货上门 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |