采购内容及要求
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1. 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，供应商有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。
2. 所投产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。
3. 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。
4. [bookmark: _GoBack]供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。
5. 供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。
6. 供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
2、 采购清单及要求
1.采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	三维形貌测量系统硬件
	1套

	2
	数据管理软件
	1套

	3
	点云数据处理软件
	1套


2.采购内容及具体技术要求：
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	主要设备技术参数
	1、硬件部分
★1.1、扫描范围：最小距离≤0.5m；最大距离≥150m。
★1.2、视场角（每次扫描）：水平方向360°角，垂直方向不小于 300°角。
★1.3、测距精度：测距精度不低于 1mm±10ppm。
▲1.4、测角精度：精度不低于14.4"。
★1.5、点位精度：不低于 1.5mm @ 10m。
★1.6、噪音精度：不低于 0.4mm @ 10m。
1.7、工作温度-5℃～40℃；储存温度-40℃～70℃；白天、夜晚均可工作。
▲1.8、最大扫描速率≥1,000,000 点/秒。
★1.9、单站扫描+拍照用时最快小于2分钟。
1.10、配套有专用背包方便设备携带，全套设备（含附件）重量小于8kg。
1.11、内置 3个HDR相机：单相机1200万像素，全景像素4.32亿。
1.12、使用可插拔的工业级闪存驱动器，单驱动器数据存储容量不小于 256GB。内置两块锂电池，电池持续供电时间不小于4小时，支持热插拔功能。
★1.13、机载传感配置: 内置高度计、IMU、GPS，操作界面：支持彩色触摸屏。
★1.14、硬件无需后期处理可自动去除视场内的移动物体。
★1.15、实时拼接：通过移动端设备实时对连续两个测站间的点云进行拼接，现场即可实现浏览查看。
2、软件部分
2.1.数据管理软件
★2.1.1、高效导入点云数据，可一键清除全部孤立点云、噪点，保留点云主体数据。 
★2.1.2、可处理全站仪、三维激光扫描仪等各类测绘设备数据，支持多测回测角、导线平差、水准平差、基线解算的创建与编辑功能。
★2.1.3、支持点云数据的显示与编辑，可构建 DTM 模型及生成等高线，并支持相关报表输出。
★2.1.4、提供不少于四种体积测量模式，基于 DTM 模型实现体积计算，计算完成后自动生成体积测量报告。
2.1.5、支持多种数据格式导入与导出，包括 e57、las/laz、ply、pts、LIN、LandXML、SmartWorx DBX、LEV、XYZ、DXF、DWG 等。
★2.1.6、支持导入 BIM 模型，可结合机械控制系统实现数字化施工指导。
★2.1.7、支持利用相控点拼接全景照片，可解算照片重叠区域内任意点坐标；（真人操作软件演示）。
★2.1.8、支持创建可共享的测量数据图纸，支持以 PDF、DXF、DWG 格式导出。
★2.1.9、投标人应提供在国内版权局所能查询到的软件著作权登记证书。 
▲2.1.10、软件必须配备不少于10个节点且为本项目配备正版软件，供应商在中标（成交）后提供软件正版证明，能够证明提供的软件来源合法，避免专利及版权纠纷。包括但不限于软件的采购合同、软件制造商相关授权文件、软件所有权证明文件等。 
2.2、点云数据处理软件
★2.2.1、具有CAD点云插件功能，不需要借助第三方软件或进行数据格式转换，直接将点云接入到CAD软件中，进行数据处理；（真人操作软件演示）。
2.2.2、数据共享：可通过插件模块对点云导航浏览、选择、采样和量测，简化数据处理流程，提高处理效率。
★2.2.3、支持通用点云数据格式的导入，可在CAD环境中调整点云显示密度及显示方式（真彩色、假彩色、灰度等）；（真人操作软件演示）。
★2.2.4、可快速基于地面、墙体等点云自定义设置坐标系统，为图形绘制提供灵活的坐标系参考基准，简化数据处理流程，提高处理效率；（真人操作软件演示）。
2.2.5、在CAD环境下支持点云切片、智能选点、正射影像图输出等功能，便于绘制立面图、平面图等专业图纸。
2.2.6、支持多种点云拼接方式：支持通过点云视图拼接、标靶拼接、混合拼接等多种拼接方式。
2.2.7、兼容性：扫描数据与 AutoCAD、3D Max、Revit等主流软件兼容，并支持配套软件与后处理软件之间进行三维坐标的实时传输进行绘图、3D建模，并可通过图像进行 3D 绘图；（真人操作软件演示）。
▲2.2.8、为本项目配备正版点云后处理软件，供应商在中标（成交）后提供软件正版证明，能够证明提供的软件来源合法，避免专利及版权纠纷。包括但不限于软件的采购合同、软件制造商相关授权文件、软件所有权证明文件等。
★2.2.9、支持主流点云格式数据（asc、csv、xyz、yxz、pts、ptx、lgs、sdb、Xml、3pi、psl、nsd、dxf、stl、ac、las、laz、zfs 、ply、fls、fws、E57）、模型格式数据（msh、obj、dxf、off、out、poly、p4d、psl、ply、stl）、图像数据（bmp、png、tif、）、CAD数据（dwg、dxf、xml）的导入，实现扫描仪和软件成果的兼容。
★2.2.10、支持点云数据生成mesh模型，并且提供多种工具对mesh模型进行自定义和优化，支持网格面自动补齐，支持网格面生成点云数据；（真人操作软件演示）。
2.2.11、支持对点云数据进行数据编辑、按照多种模式进行去噪、数据合并、数据重采样等功能。
★2.2.12、软件支持二次开发，用户可自行编写自动化脚本，实现特殊定制化功能。
★2.2.13、供应商应保证软硬件配套性及整体运行稳定性。供应商应保证软硬件配套性及整体运行稳定性，供应商应当提供能够证明软硬件数据联通性的证明材料，包括但不限于软件针对硬件的使用测试截图、软硬件为同一生产厂家的证明、软件能够直接读取或控制硬件的证明材料等。


三、其他要求
1. 本项目为交钥匙项目，安装所需辅料及其它安装材料均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。
1. 本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。
1. 采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。
1. 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；
1. 交货及完工进度保证
1）交货时间：合同签订后，收到预付款后，40日历天内完成供货、安装并通过采购人验收。
2）交货地点：采购人指定地点。
3）供应商须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。
1. 提供资料要求
1）根据上表，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与所投产品必须一致。
2）在成交并签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。
3）在供货时，成交供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。
1. 产品的检验
1）成交供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。
2）成交供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由成交供应商负责承担。
1. 质量保证
1）预计使用年限：十年。
2）所有设备提供至少3年免费质保期。7*24小时免费上门维修服务；同时应承诺对所有设备负责终身维修；在质保期内，供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用。质保期外，供货商应长期负责有偿优惠维修。
3）质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询。
4）供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训，并且所有培训都必须是免费的（包括交通费、食宿费、培训费等）；培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；
1. 结合本次采购设备，为高校相关科研工作提供技术支撑与配套服务，具体以投标承诺为准。

