采购需求
一、总体要求
1、本项目为交钥匙工程。投标人应提供所投所有设备及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、至最终目的地的运输和保险、现场仓储以及安装、验收、技术服务及培训、相关文件的提交、质保期维护等所有服务，在投标文件相应的部分明确。
2、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
3、投标人所投产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本采购文件要求。
4、技术要求及标准的执行
投标人提供的产品所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
采购货物清单及要求
1.采购预算及货物清单：

	采购预算：402480元

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	相机三脚架
	30
	套

	2
	全画幅移轴镜头
	1
	套

	3
	全画幅微单电影镜头
	1
	套

	4
	明室冲洗系统
	1
	套

	5
	采集卡
	1
	套

	6
	提词器系统
	1
	套

	7
	全画幅微单相机套装
	30
	套

	8
	聚光控光镜头
	2
	套

	9
	单反相机镜头
	1
	个

	10
	闪光灯
	2
	个


2.采购货物具体技术要求：
	编号
	设备名称
	技术参数

	1
	相机三脚架
	1.产品尺寸:403.0x113.0x113.0mm

2.包装尺寸:435.0x108.0x108.0mm

3.产品重量:1250g±5g

4.包装重量:1530g±5g

5.主要材料:铝合金、碳纤维

6.中轴设计，满足多场景拍摄需求

7.三脚与独脚双功能，一架双用

8.角度快速调节设计，适用多角度拍隔场景

9.附带1/4"-20拓展螺纹孔，可用于安装魔术手、支架等配件

	2
	全画幅移轴镜头
	AF/MF切换：支持
适用机身类型：单反
画幅：全画幅
镇头卡口：佳能EF卡口
防抖：不支持防抖
自动对焦马达：支持自动对焦
焦距：17mm
镜头类型:全画幅手动移轴定焦镜头焦距:17mm (APS-C等效约27mm)
最大光圈:f/4.0
最小光圈:f/22
光圈叶片:8片(圆形光圈)
镜头结构:12组18片
★特殊镜片:1片GMo非球面镜片，4片UD(超低色散)0镜片
镀膜:SWC亚波长结构镀膜
视角:水平93°/垂直70°30'/对角线104°
最近对焦距离:0.25米
最大放大倍率:0.14倍

	3
	全画幅微单电影镜头
	型号：35mm T2.0
焦距：35mm
卡口：E/L/Z
画幅：全画幅
光圈环：T2.0-T22
光学结构：7组9片
★拍摄距离：0.28m-∞
光圈叶片：10片
光圈：无极光圈
视场角：64°
滤镜尺寸：82mm
2、型号：50mm T2.0
焦距：50mm
卡口：E/L/R/Z
画幅：全画幅
光圈环：T2.0-T16
光学结构：5组6片
★拍摄距离：0.48m-∞
光圈叶片：12片
光圈：无极光圈
视场角：46°
滤镜尺寸：82mm 
3、型号：85mm T2.0
焦距：85mm
卡口：E/L/R/Z
画幅：全画幅
光圈环：T2.0-T16
光学结构：8组9片
★拍摄距离：0.79m-∞
光圈叶片：10片
光圈：无极光圈
视场角：28.4°
滤镜尺寸：82mm

注：以上3种型号各一个为1套。

	4
	明室冲洗系统
	外置135/120胶片导入模块，根据冲洗需求可自由切换
支持滚动式冲洗：连续搅动，即可实现滚动式冲洗节省药液的同时，确保冲洗结果高度一致
120单模块尺寸：98*63*115mm；
135单模块尺寸：182*100*124mm
135模块自带隐藏式切刀，往上推动灰色切刀杆轻松切割135胶片，分离胶片和暗盒
120模块内置胶片暗室,内置可开启/关闭的胶片暗室，在拉出保护纸的同时120胶片同步进上盖集计时器和温度计于一体对需要精确控制温度的C-41彩色负片显影工艺特别有用
★内置计时器可以精确控制冲洗中不同流程的持续时间，无需其他外部设备。还能存储3个不同的时间，按钮T1,T2,T3进行设置。
内置不锈钢温感探头，可在冲洗过程中测量显影罐内液体的温度，数显直观明了

	5
	采集卡
	最高环出分辨率/帧率：4Kp144 HDR、2Kp240 HDR、1080p360 HDR

最高录制分辨率/帧率：4Kp144、2Kp144、1080p240

最高HDR录制分辨率/帧率：4Kp30、、2Kp60、1080p240

最高RGB24视频格式：4Kp30、2Kp60、1080p120

最高YUY2视频格式：4Kp50、2Kp60、1080p120

最高NV12视频格式：4Kp60、2Kp144、1080p240

带鱼屏分辨率/帧率（录制）：3440x1440p144、2560x1080p144、HDR/VRR

声音录制：5.1环绕立体声、手柄音频输入/输出、耳机音频输入/输出

其他特色：RGB信仰灯、系统神光同步、内置散热装甲、VRR可变刷新率

电脑接口要求：USB3.2 Gen2*

	6
	提词器系统
	1.聚焦区域有5种预设，适用于不同的场合。

2.支持5种主题色一键设置调整。

★3.系统支持Mac、国产麒麟，Windows 7、Windows 8、Windows 10和 Windows 11系统。

4.更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用，正计时时间单独设置开关。

5.内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。

6.支持数学公式、超链接图片、表格、Iframe。

★7.可设置横屏滚动，适用于蒙文的题词。

8、提词器主要配件均采用国标铝合金6061-T6 CNC机床精雕加工成型，表面CNC阳极氧化≥150目。 

9、所有提词器组件采用手拧螺丝设计，用户无需使用特殊工具，就能快速安装使用，而实现省时省力，同时根据用户不同使用场景，可对提词器进行角度调整，分体式安装等操作，以应对如电影电视，广告拍摄，摇臂安装拍摄等场景。 

10、提词器采用多层介质膜无色差高级分光镜2mm超薄分光镜，透反比7:3，具有提词器反射亮度高，拍摄透光好，消除了普通提词器对摄像机/手机等拍摄视频时因分光镜存在色差而导致拍摄图像颜色失真的现象影响。 

11、提词器遮光罩采用尼龙复合板制作，采用反向拉链设计，可避免漏光对播音造成的影响，尼龙布板面，接触面采用自粘扣设计，安装拆卸快捷方便，不会轻易掉落影响拍摄。 

12、提词器配有专用可调整升降支架，根据不同的拍摄相机，可快捷的进行前后和上下调整，从而适配摄像机，照相机，单反，微单，摄像头和手机等安装使用。 

★13、专用文稿控制器，2.4G静音控制器，传输不低于10米，可操作静音按键控制文稿无级变速、暂停、逐行、逐段、逐屏搜索、前后翻页、速进速退，性能稳定可靠，操作得心应手，无任何噪声。同时控制器可并联无声脚踏式文稿控制器，特别适用于虚拟演播室及文艺类节目录制。

★14、提词器支持多屏正像显示 播音、导播、推稿员及多语种同期声译员看到同样清晰的正像文稿图像，同时提供HDMI，VGA多种接口，可适配用户多种提词器主机提词，并实现主持人形象自检及演播室综合信号回放。  

14、软件系统支持Windows 7、 8和 10系统。字色、底色支持RGB色域任意色搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和大小任意选择，以区分或更多播音角色。 

15、文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。

16、分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可与文稿摄像方式联用，组成三合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。 

17、软件支持段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。 

18、软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言（可根据客户的要求来增加一些语言）。 

19、相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重要语句可通过颜色标明；更加细致，信息栏、更新时间、演播速度等方便实用；内容实时更新，更新过程播出不中断、不闪烁，更新速度快。 

20、控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如。 

21、专业冷轧钢材质制成，专业的黑色亮面处理，折叠快速简易，与提词器托板很好的配合使用。收纳高度：85cm，展开高度：160cm，水平360°，垂直不可调。 自重：6.8kg。 承重：30kg。

	7
	全画幅微单相机套装
	相机类型：可更换镜头数码相机(微单TM)，镜头参数(E卡口镜头，18-105)

AI智能芯片：是

镜头兼容性：E卡口镜头

机内缩时摄影：是

自动构图：是

我的影像风格：是

随机配件：ILCE-6700K标准镜头套装:可重复充电电池NP-FZ100(1)、肩带(1)、机身盖(1)、热靴盖(1)、眼罩(1)

影像传感器类型：APS-C背照式CMOS传感器

传感器尺寸：23.3x15.5mm

★有效像素：约2600万有效像素

介质：SD 存储卡、SDHC 存储卡(UHS-I/II compliant)、SDXC 存储卡 (UHS-I/II compliant)

对焦系统类型：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）

对焦点：759个相位检测自动对焦点 / 759个对比检测自动对焦点

实时眼部对焦(实时眼部AF)：是

触摸对焦（触碰对焦）：是

测光类型：1200区测光

测光范围：EV-3至EV20 （ISO100， F2.0镜头）

测光模式：多重、中心、点测光（标准/大），整个屏幕平均 , 强光

防闪拍摄：是

取景器类型：电子取景器

取景器总像素：约236万有效像素

视野率：约100%

屈光度调节：-4 .0至 +3.0m^-1

液晶屏尺寸:3.0"TFT

快门类型:电子控制、纵向式焦平快门

	8
	聚光控光镜头
	适用产品：FM卡口灯具

发光角度：PJ-FMM-19发光角度:19°

PJ-FMM-36发光角度:36°

产品尺寸：FM卡口成像镜头底座:215x 160 x235mm

FM卡口成像镜筒:中117x150mm

产品重量

FM卡口成像镜头底座:0.89kg

FM卡口19°成像镜筒:0.64kg

FM卡口36°成像镜筒:0.69kg

	9
	单反相机镜头
	镜头类型：手动定焦镜头

焦距：135MM

最大光圈：F/2.5

最小光圈：F/22

镜头结构：9片7组

超低色散镜片(ED)：2片

超高折射率镜片：2片

超高透镜片：1片

光圈叶片：9片

视角：18.2°

★最近对焦距离：1米

最大放大率：0.1倍

滤镜口径：67MM

镜头颜色：黑色

镜头尺寸：79MM*137MM

镜头重量：845G

	10
	闪光灯
	闪光能量：1000Ws（以米单位，使用高效反光罩）

闪光指数(IS0100)：140

色温：5800±200K

电源电压：100-240V~50/60Hz

闪光功率调控：OFF, 4.0~10.0 (1/64-1/1)

造型灯功率：30W

★闪光触发控制方式：同步线插孔、光控感应、试闪按钮、无线控制插座

闪光持续时间：1/2000-1/800s

同步端口输出参数：5V

USB端口输出参数：5V/200mA(仅限神牛接收器)

保险丝：8A

回电时间：0.1-1s

尺寸：灯体直径12.5pcm，含托架高21.5cm，含保护罩长38cm含保护罩长41cm

净重(不包含保护罩)：约3.4kg


注：以上设备如无特别注明的均为制造厂出厂的标准配置。投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足采购需求，否则将可能作出对投标人不利的评定。
质量要求

1.本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，投标人所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

2.如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，投标人须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

技术服务要求

1、中标供应商须按照采购人要求，指派专人负责设备及系统维护工作，提供7*24小时服务响应支持。

2、中标供应商有义务按照采购人实际情况，为采购人制定一整套应急处理方案，若设备或系统发生故障或遇突发事件，中标供应商须在4小时内到现场，并提出解决方案，如不能解决，应提供补救措施，24小时内完成故障修复。

五、质保要求
质保期为 3年，24小时内响应服务请求。

备品备件及耗材等要求：超出质保期维修费用与备品费用仅支付工本费与出厂成本。

六、验收方式
1、投标方在投标时应提供设备的验收标准、安装技术规范，供买方参考。

2、验收依据：按投标文件、招标文件及国家标准验收。

▲3、投标人须如实响应投标参数，若采购人发现交货实际参数与响应不符，则采购人有权无条件退货并追究投标人的经济赔偿及法律责任。

4、验收时，投标人提供下列资料：提供三证，完整的技术资料。同时应提供原厂的出厂配置清单、设备出厂检验报告和质量合格证书等，如系进口产品，还应提供报关证明、检验检疫合格证明（如需）。计量产品，还需提供计量检定报告。

5、设备到达最终用户后，要求卖方及安装人员会同买方共同参与设备验收。设备安装调试后，卖方负责安装质量，并经验收合格后，买卖双方共同签署设备验收合格证书。

6、交货设备必须为最近一年内生产的全新设备。

7、验收过程中发现货物性能或功能达不到要求，卖方必须更换有关部件，使货物最终达到规定的性能指标和功能要求，但必须在发现问题后15个工作日内完成。货物安装完毕试运行30个工作日，正常的1周内双方签订验收报告。

9.8.
所有验收相关费用由中标方负担

七、商务条款
1、履约保证金支付

合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。），履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

2、合同金额结算及支付方式：

合同生效、采购人收到中标供应商出具的合同金额70%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向中标供应商支付合同总额70%的预付款，中标供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余30%的合同款并退还保函。

注：在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

八、供货期限要求

合同签订生效后30日历天内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购方使用。 

交货方式：指定地点交货，并完成安装、调试。

交货地点：采购方指定的地方。

