第二部分   采购内容及要求

一、采购说明
此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，供应商有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。

所投产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。

供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。

供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。

采购清单及要求
1.采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	高速影像全站扫描仪
	1台


2.采购内容及具体技术要求：

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	高速影像全站扫描仪
	一、硬件部分

▲1、测量精度：测角精度：0.5″;
★2、有棱镜测距精度：不低于1mm+1.5ppm；

★3、无棱镜测距精度：不低于2mm+2ppm；

★4、扫描速度：不低于30000点/秒

★5、扫描精度：50米处测距精度优于0.6mm

★6、机载程序支持查看真彩色点云。

★7、可通过多边形框选工具自定义选择扫描区域；

★8、马达：最大转数不小于150°每秒；

9、自动照准：单棱镜：≥1000m；

10、自动照准测角精度：不低于0.5″

★11、动态目标锁定：视场角≥±20°；

★12、具备仪器设站自动量高功能；

13、具备自动对焦功能；

14、具有目标指示、目标照明或者导向光功能，工作范围不低于 150m；

15、显示屏：双面均不小于 3.5 英寸，彩色触摸屏；

16、键盘：双面全数字键盘，带照明功能；

17、数据存储：

仪器内存：不低于 2GB；

外置存储：支持 SD 卡、USB，可达 8GB；

18、通讯接口：RS232，USB，Bluetooth，WLAN；

★19、工作温度范围：-20℃到 + 50℃；

★20、防尘 / 防水等级：不低于 IP65；

21、机载程序：全站仪上可以查看点、线、面，支持数据二维和三维浏览查看，支持数据现场编码成图，支持CAD数据输入输出。

二、软件部分

1、数据管理软件

安装在PC端，支持windows7以上版本。

★处理全站仪、水准仪、三维激光扫描仪等设备数据，支持创建或者编辑多测回测角、导线平差、水准平差、基线解算等功能。（提供真人操作软件演示视频）

★支持点云数据显示与编辑，支持DTM与等高线的建立，支持报表输出；

★提供至少四种体积测量模式，在DTM模型的基础上进行体积计算，计算完毕后，自动生成体积报告。

★支持多种格式导入导出：e57、las/laz、ply、pts、LIN、LandXML、SmartWorx DBX 、LEV、XYZ、DXF、DWG等

★支持通过相控点将全景照片组合后计算重叠区域任意点坐标；

★支持导入BIM模型并配合机械控制系统指导数字化施工；

★支持创建可共享的测量数据图纸，并以PDF、DXF或DWG格式导出（提供真人操作软件演示视频）
▲软件必须为正版授权，节点不低于10个，投标文件中投标人应当提供正版授权声明，承诺中标后提供加盖软件生产厂家公章的正版授权书，避免版权及专利纠纷。（格式自拟）
2、点云处理软件

★软件不需要借助第三方软件或进行数据格式转换，能直接将点云接入到CAD软件中，进行数据处理；（提供真人操作软件演示视频）

★支持可通过插件模块对点云导航浏览、选择、采样和量测等功能；

★软件具备平整度与垂直度检测功能，且可采用色阶图的是反映不平整区域的误差大小，可以输出点、线、图表等成果报告；

在CAD环境下支持点云切片、智能选点、正射影像图输出等功能，便于绘制立面图、平面图等专业图纸； 

★支持多种点云拼接方式：支持通过点云视图拼接、标靶拼接、混合拼接等多种拼接方式； 

★兼容性：扫描数据与 AutoCAD、3D Max、Revit等主流软件兼容，并支持配套软件与后处理软件之间进行三维坐标的实时传输进行绘图、3D建模，并可通过图像进行 3D 绘图；（提供真人操作软件演示视频）

★支持主流点云格式数据（asc、csv、xyz、yxz、pts、ptx 、lgs 、sdb、Xml、3pi、psl、nsd、dxf、stl、ac、las、laz、zfs 、ply、fls、fws 、E57）、模型格式数据（msh、obj、dxf、off、out、poly、p4d、psl、ply、stl）、图像数据（jepg、bmp、png、tif、）、CAD数据（dwg、dxf、xml）的导入，实现扫描仪和软件成果的兼容；（提供真人操作软件演示视频）

★具备智能过滤和点云去噪功能，可实现移动对象检测，针对地面点、墙壁和地板的智能过滤功能，简化复杂的点云去噪和分割功能。提供基于机器学习的点云分类功能，支持最少60个类别的点云分类项，包括植被、道路、铁路、桥梁等。

▲软件必须为正版授权，节点不低于30个，投标文件中投标人应当提供正版授权声明，承诺中标后提供加盖软件生产厂家公章的正版授权书，避免版权及专利纠纷。（格式自拟）


三、其他要求

演示视频

供应商需根据招标文件评审要求录制软件演示视频，存放在U盘中与磋商文件一起提交。

供应商需根据采购文件评审要求录制软件系统演示视频，演示视频时长不得超过10分钟。磋商小组根据视频演示内容进行评审给分。如供应商未提供或未按要求提供演示视频，磋商小组可能对其造成不利评判。
本项目为交钥匙项目，安装所需辅料及其它安装材料均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。

采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。
如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；

交货及完工进度保证

1）交货时间：合同签订后，收到预付款后，10日历天内完成供货、安装并通过采购人验收。
2）交货地点：采购人指定地点。
3）供应商须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。

提供资料要求

1）根据上表，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与所投产品必须一致。

2）在成交并签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。

3）在供货时，成交供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。

产品的检验

1）成交供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。

2）成交供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由成交供应商负责承担。
质量保证
1）本项目货物免费质保期为自货物通过最终验收1年，终身维护；原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。
2）提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后4小时内赶到现场，处理问题，提供不间断的服务直到结束。
3）在质保期内的工作应包括对所有产品常规检查、调整等。供货方须自行付费负责修理和更换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏及故障。
4）免费质保期满后，须以低于市场价的价格长期提供维修及日常保养及维修零部件。
供应商必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植（费用包含在投标总价中）。
