采购内容及要求
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1. 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，供应商有责任根据所提供产品的实际情况对系统进行科学合理的优化设计，对所提供产品的工艺、安全性、先进性负责，并符合技术规格书的要求。
2. 所投产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求供应商调整偏差，并不改变投标价格。
3. 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能仅提供产品样本。
4. 供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。
5. 供应商所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、制造商、质保期等应对照招标内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明，否则会对供应商的投标做出不利评定。
6. 供应商需针对本项目所提供的产品的技术性能、质量水平、具体实施方案、售后服务、培训计划等做详尽的描述。
2、 采购清单及要求
1.采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	同步动态数据采集系统
	1套


2.采购内容及具体技术要求：
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	同步动态数据采集系统
	★1、具备双区域三维立体定位显示功能：软件可以在三维立体定位图内部显示重点需要关注的立体区域
★2、具备传感器自动校验功能，即AST功能。各通道可自主发射方波，激发传感器发射模拟的信号，用以进行耦合情况确认或声速标定，在实际实验过程中可使用该功能进行实验过程中的声速测试及耦合情况确认
3、提供到达时刻、幅度、持续时间、上升时间、振铃计数、上升计数、能量、RMS值、ASL值、质心频率及峰值频率等完整的信号参数；
4、通道数量：8通道；外参通道数：6通道及以上，外参转换精度：16bit；
★5、采样率10MHz；连续数据通过率≥100MB/S；波形数据通过率≥80MB/S以上。
6、外参可单独设置窗口进行显示，且6通道共同显示，显示结果更直观；
7、具有外接参数通道数量≥6，可以采集压力、拉力、温度等外参数；
★8、具备全波形采集功能，多通道同步采集，连续存储1小时的波形数据，保证数据不丢失；
★9、可根据损伤能量大小等比例划分定位点尺寸；损伤定位点颜色可以随到达时间设置成不同颜色，可以从定位图中清楚的区分实验早期中期末期的损伤定位点；
10、采样触发方式：软件触发、信号门限触发；
11、具备边采集边回放功能，具有H5转换格式；
12、具备精确的立体定位功能；
13、外参可单独设置窗口进行显示，且满足6通道共同显示；
14、具有参数报警功能，当参数结果达到报警条件时，启动报警；
15、具有单步回放功能，逐点观察定位点的波形；
16、对波形数据处理有多种处理手段，具备压缩功能、合并功能，可依据外参切割波形；
17、含有动态声速表；
18、具有参数报警功能。当参数结果达到报警条件时，启动报警；
19、可同一窗口同时查看所有通道所有波形，而非只能查看1到2个通道波形；
20、使用温度范围：0℃～50℃。


三、其他要求
1. 本项目为交钥匙项目，安装所需辅料及其它安装材料均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。
1. 本次采购所有设备类产品要求全部部件均为原厂原装，供应商所报价的所有设备需有产地证明、装箱清单、技术说明书等。
1. 采购人有权根据实际情况局部细微修改技术参数，投标价格不予调整。合同签订时成交供应商须和采购人再次确认技术参数。
1. 如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供以上配置清单所需的所有配件并承担项目实施中产生的相关费用；
1. 交货及完工进度保证
1）交货时间：合同签订后，收到预付款后，10个工作日完成供货、安装并通过采购人验收。
2）交货地点：采购人指定地点。
3）供应商须在投标文件技术标中针对本次采购制定详细的施工计划及供货安装计划，保证本次采购项目按时优质完成。
1. 提供资料要求
1）根据上表，需原厂质保证明的产品，须在合同签订前提供针对该项目的原厂售后服务承诺函原件，且与所投产品必须一致。
2）在成交并签定合同后，成交供应商应根据采购人的要求，免费向采购人提交详细的相关技术资料。
3）在供货时，成交供应商须向采购人提供产品的检验标准和检测报告、合格证书等。
1. 产品的检验
1）成交供应商须按采购人的要求提供必要的技术数据和检验、试验报告。
2）成交供应商应派员在产品到交货地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此发生的一切费用由成交供应商负责承担。
1. 质量保证
1）自验收合格之日起，声传感器质保3个月，其余均为叁年（响应承诺高于上述要求的，以响应承诺为准）。终身免费的技术服务和售后质保服务，终身提供维修服务。超过免费保修期后，能够提供终身维护，且仅收取维修原材料的费用。
2）声发射系统线上免费安装、调试，培训，使采购人操作仪器能够达到熟练的程度；
3）声发射分析软件，终身免费升级：
4）定期派专职售后服务人员电话回访采购人，了解采购人使用仪器的情况。
[bookmark: _GoBack]5）在质保期内对产品质量提供免费维修，因设备配置、设备或零部件制造质量问题而引起的故障，提供免费维修或更换，保证设备及时恢复正常；设备因采购人原因人为损坏，供应商负责维修，且仅收取原材料费用。
6）保修期内，免费提供所有零件设备的维修及软件维护、升级等技术支持服务，保修期后，提供长期优质服务。在使用寿命期内，供应商保证对设备的零件、易损件的供应。
7）供应商在质保期内提供免费维修和技术支持的服务，并进行终身维护。
8）供应商保证设备使用运行所需的备件和具备相关技术保障机制，并保证提供全年7×24小时的故障响应。
9）维修服务响应时间：对采购人使用中出现的问题，做到10分钟快速响应。供应商必须确保设备的正常运转；必须配合用户做好技术支持，包括软件的安装和移植（费用包含在投标总价中）。
10）使用年限至少满足十年。

