采购需求
第一、采购内容及数量
	序号
	项目名称
	服务要求
	预算金额
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]乐清校区校园文化展示
	详见采购需求
	485000元
	 


第二、商务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）
	履约保证金
	▲合同签订后，成交供应商5个工作日内支付合同金额的1%作为履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。）履约保证金自项目验收合格之日起无质量问题，采购人按程序在7个工作日内无息退还。

	支付方式
	▲合同生效、采购人收到成交供应商出具的合同金额40%保函以及具备实施条件后7个工作日内，向成交供应商支付合同总额40%的预付款，成交供应商完成全部供货及安装、调试、培训，采购人验收合格并入库后，采购人支付剩余60%的合同款并退还保函。
注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，按实际比例计。采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

	质保期
	1. 灯箱光源质保至少1年；
2. 清单内除灯箱光源外的产品，质保要求为至少2年。

	交付时间
	整体项目需要于2026年8月31日前交货并完成安装，交使用方验收。

	交付地点
	温州理工学院指定地点。

	验收标准
	1.合同履约达到验收条件时，中标人向采购人书面发起验收申请，采购人或者其委托的采购代理机构在收到中标人验收申请五个工作日内启动项目验收。按照采购合同、投标文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标及其标准。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
2.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的要求和国家有关质量标准进行现场到货验收，说明书符合招标文件技术要求的给予签收，验收不合格的不予签收。
3.中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
4.如发现有重大的质量问题，双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由中标人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由中标人承担检测费用，同时中标人同意采购人无条件退货并支付采购人货款总价10%的赔偿金。
5.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
6.验收费用由中标人承担，本项目验收费用为5000元。



第三、技术要求
	一、报价要求
1. 报价为全包价：包含勘测、设计、打样、材料、加工、运输、安装、垃圾清运、税费、人员食宿与交通所有费用，校方无额外增补费用；
2. 投标人需单独列明：设计费、不同工艺每平米单价、立体字单价、灯箱单价；后续新增墙面直接套用中标单价结算（最终添加部分金额不超合同总价的10%）；
3. 施工产生的辅料：如接电、打胶、收口费用全部包含在报价内。
二、制作及安装周期（以定稿时间为准）
1、 制作时间：PVC板材雕刻及UV，亚克力UV，布艺印刷，磁吸及灯箱类：定稿后7天左右制作时间
2、 金属雕刻造型，宣传栏及定制造型类：定稿后10天左右。
3、 整体安装时间：6天左右。
三、质保维修要求
1. 2年免费质保：因产品质量原因非人为损坏的脱胶、灯具损坏、字件脱落，中标方48小时内上门免费维修更换；灯箱光源质保1年。因不可抗力如台风、火灾或人为因素造成的不在免费质保范围。
2. 紧急报修：校园内出现构件松动、灯箱短路等隐患，24小时到场处置。
3. 优惠服务：质保期内，更新更替画面或文字内容，仅收取人本成本和制作费。
4. 本项目允许分批次实施，校方有权根据预算调整各学院施工体量。
四、 现场施工与收尾效果
1. 施工允许夜间加班安装，走廊设置围挡、安全警示；
2. 施工全部完成后垃圾清运，不堆积楼道；
3. 完工后修补墙面打孔、打胶痕迹，走廊地面、门窗、扶手清洁；
4. 整体完工提供高清实景和效果对照图。
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	温州理工学院乐清校区各学院墙面点位及规格汇总

	序号
	学院名称
	墙面数量
	墙面主体尺寸cm（宽×高）
	位置
	设计展示内容
	工艺材质

	1
	开学活动氛围
	3组
	1700*300cm，380*240cm，600*350cm
	图书馆门口，正大门口，公共区域
	乐清校区开学主题展架+打卡DP点
	桁架喷绘背景，亚克力雕刻造型，木质框架造型，立体字雕刻造型，金属激光按揭造型

	2
	5号楼一层室内展厅
机器人工程学院
	3组墙面
	830*150cm，380*150cm*2，
530*80cm
	展厅左侧及右侧，展厅正对面
	学院概况、师资力量、专业介绍、
人才培养、科研创新、学生风采、
校企合作、党建文化
	超薄灯箱画面，高密度PVC板雕刻造型，高清宣绒布底面，亚克力雕刻造型，金属边框

	3
	4号楼D栋一层
电子与电气工程学院
	5组墙面
	1162*390cm，770*390cm，1390*390cm，863*390cm，656*243cm
	1楼走廊，5楼走廊
	学院简介、产教融合、专业介绍、
优秀教师、考研榜、竞赛展示，荣誉墙及公示栏
	PVC雕刻造型高清UV画面，木质层板，亚克力造型雕刻UV，磁吸画面，金属雕刻造型+烤漆

	4
	3号楼A栋一层
经济与管理学院
	4组墙面
	506*306cm，790*306cm，
1836*306cm，695*306cm
	走廊区域，两柱之间，通道墙面
	学院简介、专业系介绍、优秀教师、荣誉展示等
	PVC雕刻造型高清UV画面，木质层板，亚克力造型雕刻UV，磁吸画面，金属雕刻造型+烤漆

	5
	
	1组
	506*306cm
	走廊两柱之间
	宣传栏
	金属雕刻造型+烤漆，高密度PVC板雕刻烤漆，
亚克力造型UV，立体字雕刻

	6
	3号楼C栋一层
国际教育学院
	3组墙面
	802*386cm，748*386cm，897*386cm
	走廊两柱之间
	学院简介、专业介绍、教师风采、国际交流公告栏
	PVC雕刻造型高清UV画面，木质层板，亚克力造型雕刻UV，磁吸画面，金属雕刻造型+烤漆

	7
	3号楼D栋一层
外国语学院
	4组墙面
	897*386cm，748*386cm，1320*386cm，802*386cm
	走廊及楼道区域
	学院简介、荣誉墙、产教融合、
专业特色带、教师风采和优秀校友、党建文化
	PVC雕刻造型高清UV画面，木质层板，亚克力造型雕刻UV，磁吸画面

	8
	6-7号楼B栋二层
考研自习室区域
	4组墙面
	750*266cm
	考研自习室内，4个考研自习室
	考研自习室文化展示内容
	宣绒布或者油画布UV画面粘贴

	9
	
	11组墙面
	869*240cm,840*240cm,350*240cm,
757*240cm,757*240cm,800*240cm，
310*240cm,970*240cm,757*240cm,
306*240cm,576*240cm
	考研自习室外走廊
	1、主要进口位置“考研自习室”门牌 
2、自习室走廊设置“优秀考研学子展示”
3、考研鼓励语句或者学习语录
4、四jing（静、净、敬、竞）文化
	定制亚克力门牌，可替换PVC磁吸展示牌，木质框架相框，油画布或者宣绒布UV粘贴

	10
	6-7号楼B栋二层
公寓文化长廊
	墙面
	3000*240cm
	B栋公寓走廊
	习总书记对青年学生的励志金句，
积极向上、团结互助等青年学生向上向善的内容
	高清墙布UV、PVC雕刻造型，磁吸画面

	11
	6-7号楼E栋二层
公寓文化长廊
	墙面
	4000*240cm
	E栋公寓走廊
	
	

	12
	
	墙面
	4000*240cm
	E栋公寓长廊
	
	

	13
	7号楼一层
师生宿舍架空层连廊
	2组墙面
	965*380cm，705*320cm
	E栋一楼连廊墙面
	学校文化宣传标语
	金属边框，高清画布，PVC底板



样品要求
1.投标人须递交以下样品：
	序号
	样品名称
	数量
	尺寸规格（cm）
	备注

	1
	荣誉墙金属立体字工艺小样
	1件
	10*30
	

	2
	学院简介亚克力板材
	1件
	20*30
	

	3
	雪弗板磁贴优秀教师或学生小样
	1件
	10*15
	


2.投标人不提供样品、样品提供不全、外观、尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。
3.样品请于提交投标文件截止时间前放置于浙江乐诚工程咨询有限公司（温州市瓯海区三垟街道桥头河大桥温州生命健康小镇B03）一楼大厅（采购代理机构接收前样品保管责任由投标人自负），样品名称、项目名称以及投标人名称自行标注。提交投标文件截止时间之后送达将予以拒收。
4.采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构及时退还或者经投标人同意后自行处理；预中标人需将整体样品做好标记，交采购人封存，其样品的质量将作为验收标准之一。
5.投标人样品须于开标结束后当日运走。
 第四、其他
1、 标“▲且加下划线”的有关技术和商务要求为实质性条款，响应方必须做出实质性响应，否则视为无效投标文件。
2、 除招标文件中所明确的采购需求规格外，欢迎其他能满足本项目采购需求且性能相当于或高于所明确的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。
3、 如技术部分中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。
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