 采购需求

一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK3]  1、本次采购项目为温州理工学院乐清校区实验室线材采购，含安装调试，用于乐清校区实验室弱电布线和运维保障能力，要求供应商积极配合，保证该项目保质、保量、按时完成。
      2、本项项目预算费用33.4602万元。
二、采购清单
	学院名称
	区域
	房间编号
（理工图纸）
	材料明细

	安装简要概述

	电子与电气工程学院
	大学物理实验室
	C-204
	4平方160米
	2.5平方80米
	
	自总配电箱敷设 220V 地面线路至 6 张实验桌对接桌内预留接线；室内两侧墙各设3个86插座、讲台对面墙设2个86 插座，讲台下方布设 220V 供电与弱电接口；一间房间有静电地板，需配套20台电脑强弱电位点，每张实验桌增设4个弱电接口；全线缆预留1米余量；两间 15-16米大教室后方预埋两路220V线路并安装86地插；同步完成其它必要配套布线服务。

	
	
	C-203
	4平方160米
	2.5平方80米
	
	

	
	
	C-205
	4平方160米
	2.5平方80米
	
	

	
	
	BC连廊-201
	六类网线240
	2.5平方300米
	
	

	
	
	D-202
	4平方160米
	2.5平方80米
	
	

	
	虚拟仿真安全实验室
	C-202
	6平方590米
	4平方171米
	2.5平方170米
	为 98 寸一体机、VR 设备、消防、心肺复苏、电工及焊工实训设备统一配套离地 25cm 五孔电源插座与网线弱电接口，同步完成全部配套布线安装服务。

	
	通风除尘实验室
	C-201
	6平方900米
	2.5平方210米
	
	实验室为五套除尘实验系统各配备一台带漏电、过载、接地保护的三相五线 380V 配电箱，各实验系统及教学区布设五孔电源插座，教学区域布设弱电网线接口用于数据采集与教学演示

	
	电子设计竞赛基地
	CD连廊-202
	按需配套
	
	
	13套设备配备三相电线材安装

	
	智能车竞赛基地
	D-203
	2.5平方150米
	网线40米
	
	各实验室5个插座点位，3个弱电点位，装墙面

	
	
	D-204
	2.5平方150米
	网线40米
	
	

	
	
	D-205
	2.5平方150米
	网线40米
	
	

	
	
	D-201
	2.5平方150米
	网线40米
	
	

	
	公共机房
	AD连廊-201
	2.5平方850米
	6类网线870米
	8台电脑1络
	静电地板，机房布置，每个实验室61个强弱电点位，包含机柜接线。按照电脑面对面，侧对讲台方式布线。

	
	
	AD连廊-202
	2.5平方850米
	6类网线870米
	
	

	
	
	A-210
	2.5平方850米
	6类网线870米
	
	

	
	
	A-211
	2.5平方850米
	6类网线870米
	
	

	
	电气安全实验室
	C-306
	6平方165米一
	2.5平方280米
	
	实验室布设 13 台离地 450mm、带漏电及过载保护的三相五线配电箱，每套实验装置配备2个 16A 漏保五孔插座，各实验装置增设 2 路网线弱电接口，教学区同步布设网络点位用于数据采集与教学演示

	
	传感器感测实验室
	C-305
	6平方500米
	2.5平方280米
	
	地面2排，每排12个插座点位，一排平行靠近外墙窗边，一排平行靠近门。

	
	项目化教学实验室
	BC连廊-302
	4平方442米
	4平方100米
	2.5平方170米
	房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。

	
	项目化教学实验室
	BC连廊-301
	4平方442米
	4平方100米
	2.5平方170米
	该房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。讲台位置2插座+2网线口。

	
	数模电实验室
	CD连廊-302
	6平方275米
	2.5平方170米
	
	30普通插座，沿桌布置，教师讲台1个网线口,1个强电点位插座。按照面对讲台常规布置

	
	焊接实验室
	CD连廊-301
	6平方800米
	2.5平方200米
	
	50普通插座，沿桌布置，教师讲台1个网线口,1个强电点位插座。按照面对讲台常规布置

	
	项目化教学实验室
	C-301
	4平方500米。
	2.5平方160米。
	
	房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。

	
	项目化教学实验室
	C-302
	4平方500米。
	2.5平方160米。
	
	房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。

	
	嵌入式实验室
	D-305
	6平方440米。
	2.5平方1千米。
	
	地面30个点位，每个点位布置普通插座、三相电插座（5孔）、网线接口

	
	电路分析实验室
	D-306
	6平方1350米。
	2.5平方330米。
	
	地面30个点位，每个点位布置普通插座和三相电插座（5孔），按照面对讲台常规布置

	
	专业机房
	AD连廊-302
	2.5平方850米。
	6类网线850米。
	
	静电地板，机房实验室，增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照面对讲台常规布置，包含机柜接线

	
	机房实验室
	A-201
	2.5平方700米
	6类网线700米。
	
	静电地板，机房实验室，增加54个插座点位，54个光纤弱电点位。按照面对讲台常规布置，包含机柜接线

	
	项目化教学准备室
	A301
	2.5平方130米
	6类网线45米。
	
	各实验室3个插座点位，3个弱电点位，装墙面

	
	
	A302
	2.5平方130米。
	6类网线45米
	
	

	
	
	A303
	2.5平方130米。
	6类网线45米。
	
	

	
	
	A304
	2.5平方130米。
	6类网线45米。
	
	

	
	
	A306
	2.5平方130米。
	6类网线45米。
	
	

	
	
	A307
	2.5平方130米。
	6类网线45米。
	
	

	
	
	A310
	2.5平方130米。
	6类网线是45米。
	
	

	
	
	A311
	2.5平方130米。
	6类网线45米。
	
	

	
	项目化教学实验室
	C-408
	6平方500米。
	2.5平方 280米
	
	每个房间桌椅7张*4列，每2列背靠背，实验桌28个插座。

	
	项目化教学实验室
	C407
	4平方500米。
	2.5平方160米。
	
	

	
	项目化教学实验室
	C409
	4平方442米。
	4平方100米。
	2.5平方160米。
	

	
	人工智能机房
	D-401
	2.5平方850米。
	6类网线950米。
	
	静电地板，机房布置，每个实验室61个强弱电点位，包含机柜接线。按照电脑面对面，侧对讲台方式布线。

	
	智能创新实验室
	D-404
	2.5平方850米。
	6类网线950米。
	
	静电地板，机房实验室，增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照背靠背布置，包含机柜接线

	经
管
学
院
	公共机房3间
	公共机房1
	A301
	2.5平方800米。
	6类网线800米。
	静电地板，机房实验室，每个实验室增加61个插座点位，61个光纤弱电点位。按照背靠背布置，包含机柜接线

	
	
	公共机房2
	A302
	2.5平方800米。
	6类网线800米。
	

	
	
	公共机房3
	A303
	2.5平方800米。
	6类网线800米。
	

	
	经管学院改造需求
	机房1
	A101
	2.5平方950米
	6类网线1056米。
	静电地板，六边形桌6个，每个位置6台电脑，每台电脑安装强弱电接口，8边型桌2个，每个位置8台电脑，每台电脑安装强弱电接口，其它必要安装内容（讲台，机柜）。

	
	
	机房2
	A103
	2.5平方950米
	6类网线1025米
	静电地板，6人屏风桌1张，9人屏风桌6张，安装强弱电接口，其它必要安装内容（讲台，机柜）。

	
	
	机房3
	A201
	2.5平方950米
	6类网线1050米。
	静电地板，机房实验室，每个实验室增加65个插座点位，65个光纤弱电点位。按照面对讲台布置，包含机柜接线。

	外
语
学
院
	外语学院改造需求
	机房1
	D301
	2.5平方680米
	6类网线720米
	六边形桌8个，每桌6个机位，按机位数安装强弱电接口。其它必要安装内容（讲台，机柜）。

	
	
	机房2
	D302
	2.5平方850米
	6类网线900米
	六边形桌10个，每桌6个机位，按机位数安装强弱电接口。其它必要安装内容（讲台，机柜）。

	
	
	机房3
	D305
	2.5平方870米
	6类网线990米
	静电地板，机房实验室，每个实验室增加66个插座点位，66个光纤弱电点位。按照面对讲台布置，包含机柜接线。（讲台，机柜）。



2、 商务条款；
交货期：签订合同后采购清单黑色字体的清单为第一批采购清单，须在10日内完成供货及安装，采购需求中红色标注的清单为第二批须在收到甲方通知后7日内完成供货及安装。
2.交货方式：现场交货并安装完毕。 
3.交货地点：具体以实际确定的地点为准。 
4.▲质保期：自验收合格后全保 1 年。
5.售后服务：24小时响应。
6.付款方式：详见合同约定
[bookmark: _GoBack]
